[bookmark: _Toc148625066]OFERTA TÉCNICA EVALUABLE AUTOMÁTICAMENTE

[bookmark: _Toc148625067]D./Dª.............................................................................................., con DNI número .................................... en nombre (propio) o actuando en representación de (empresa a que representa)................................................................................. con CIF/NIF.............................con domicilio en …….................................................................................................................. calle …….................................................................., número..................

[bookmark: _Toc148625068]Ante el Órgano de Contratación de Mutua Montañesa y en relación con la licitación convocada para adjudicar el expediente nº MM/2026/103 sobre el SUMINISTRO DE TERMINALES DE MOTOR, VAPORIZADORES DESECHABLES Y TUBOS PARA BOMBA DE SUERO CON APORTACIÓN DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LAS CIRUGIAS, EN EL HOSPITAL MUTUA MONTAÑESA, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 7. se formula la siguiente proposición: 
	CRITERIOS TÉCNICOS A VALORAR AUTOMÁTICAMENTE

	C.2.
	MEJORAS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA TORRE DE ARTROSCOPIA

	
	Marcar lo que proceda según cada subcriterio
	

	C2.1.
	Cámara. Unidad central de cámara disponga de conectividad WIFI 6E (4 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.2.
	Fuente de luz. Integrada dispone de una ruleta con varios puertos de conexión. Compatibilidad con diferentes fabricantes de cables de luz (2 puntos)

	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.3.
	Bomba de irrigación. Función de enjuague, activable desde el pedal, consistente en el incremento de los niveles de caudal, tanto de entrada como de salida sin modificar los niveles de presión (4 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.4.
	Bomba de irrigación. Fungibles asociados indican por escrito, en el propio fungible, el lugar de colocación, con el fin de facilitar su posicionamiento y optimizar el tiempo de preparación (4 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.5.
	Motor de artroscopia. Consola presenta varios zócalos de conexión para 2 piezas de mano simultáneas y pedal (4 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.6.
	Motor de artroscopia. Opción de preconfigurar el motor para distintos modos de oscilación, uno dónde se varíen las revoluciones por minuto y otro, el periodo de oscilación. (5 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.7.
	Sistema de resección por radiofrecuencia. Consola con varios puertos para la conexión simultánea de diferentes tipos de terminales (3 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA


	C2.8.
	Sistema de resección por radiofrecuencia. Consola compatible con terminales específicos de plasma con indicación FDA y MRD en la ficha técnica para el tratamiento de tejido blando y cartílago articular, que permitan desbridamiento preciso en condiciones de contacto o proximidad inmediata al tejido diana y estén diseñados para minimizar el daño térmico en tejidos adyacentes (5 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA

	C2.9.
	Sistema de resección por radiofrecuencia. Consola dispone de un modo específico para eliminar completamente las burbujas y todos los posibles restos sueltos en la articulación de tejido desbridado. (4 puntos)
	|_| SI PRESENTA

|_| NO PRESENTA

	
El licitador por el presente se compromete a acreditar ante Mutua Montañesa y a petición de esta cualquiera de los puntos anteriores conforme a los requisitos establecidos para ello en el Pliego de Prescripciones Técnicas aceptando que en caso de no realizarlo el apartado en cuestión pueda ser valorado con cero puntos. 

En caso de que el licitador oferte alguno de los puntos de este criterio, deberá presentar la documentación que acredite que cumple.





En <<INDICAR>>, a <<INDICAR>>de <<INDICAR>>de <<INDICAR>>




<<INDICAR EMPRESA Y FIRMA>>


DIRIGIDO AL SR. DIRECTOR GERENTE DE MUTUA MONTAÑESA
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE MUTUA MONTAÑESA

